| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### MKUTS(8)

НАЗВАНИЕ
mkuts - создание нового ядра ОС UNIX

ОПИСАНИЕ
Почти все файлы, необходимые для генерации нового ядра ОС UNIX, находятся в каталоге /usr/src/uts.

Makefile
  Используйте этот make-файл для всех реконфигураций. Новое ядро создается командой make unix.
dfile, master
  Эти файлы используются утилитой config(1M) для создания программ conf.c и low.s. В файлах содержится описание драйверов устройств и основных системных параметров.
name.c
  Небольшой исходный файл, в котором инициализируется системная структура utsname.
ram.c
  В этом файле находятся некоторые основные функции, подобные raminit, которые можно изменить, исходя из нужд конкретной конфигурации.
unildinstr
  Инструкции для ld(1) - как собрать ядро.
lib*
  Библиотеки об ектных файлов UNIX-ядра.
libio
  Библиотека, содержащая драйверы устройств.
io/
  Этот каталог содержит исходные тексты драйверов устройств и make-файл для пересборки библиотеки драйверов.

Включаемый файл <sys/io.h>, который используется в программе conf.c, содержит параметры устройств. При подключении нового устройства этот файл также нуждается в изменении.

После того, как новое UNIX-ядро создано, в целях тестирования его можно загрузить, указав в программе начальной загрузки полное маршрутное имя /usr/src/uts/unix. Но в конце концов ядро нужно переместить в корневой каталог, так как некоторые программы, такие как /bin/ps, используют файл /unix.

СМ. ТАКЖЕ
config(1M).
dfile(4), io(4), master(4) в Справочнике программиста.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT