| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### FSCV(1M)

НАЗВАНИЕ
fscv - преобразование файловых систем между процессора- ми M68000 и VAX-11/780

СИНТАКСИС

     /etc/fscv  [-v] [-m] исходная_файловая_система
                [целевая_файловая_система]

ОПИСАНИЕ
Утилита fscv способна преобразовать исходную_файловую_систему из формата M68000 в формат VAX-11/780 и наоборот. Суперблок, список свободных блоков и описатели файлов преобразуются к требуемому выходному формату, который задается опцией командной строки:

-v | Преобразовать файловую систему из формата M68000 в формат VAX.
-m | Преобразовать файловую систему из формата VAX в формат M68000.

Должна быть задана ровно одна из двух опций.

Утилита fscv может быть выполнена как на процессоре M68000, так и на процессоре VAX.

Файловая система (как исходная, так и целевая) задается именем содержащего ее специального файла (например, /dev/rdsk/hd0s1). Необязательный аргумент командной строки - целевая_файловая_система - определяет место, куда будет помещен результат преобразования. Если целевая_файловая_система задана, то предварительно, до начала преобразования, в нее копируется вся исходная_файловая_система. В противном случае преобразование производится в рамках самой исходной_файловой_системы.

При использовании утилиты fscv нужно учитывать следующие обстоятельства:

1. Непосредственно перед преобразованием необходимо проверить целостность исходной_файловой_системы [см. fsck(1M)].
2. Ни исходная, ни целевая файловые системы не должны быть смонтированы. Модификация любой из них во время работы утилиты fscv приведет к разрушению результата.
3. Рекомендуется предварительно сделать копию исходной_файловой_системы, если преобразование выполняется на том же месте, поскольку аварийное завершение системы, ошибка ввода/вывода и т.д. приведут к разрушению информации. Заметим также, что если указана целевая_файловая_система, ее прежнее содержимое после работы утилиты fscv пропадет.

ПРИМЕРЫ

1. Скопировать и преобразовать файловую систему из фор- мата M68000 в формат VAX:

         /etc/fscv  -v /dev/rdsk/hd0s0 /dev/rdsk/hd0s1

2. Преобразовать на месте из формата VAX в формат M68000:

         /etc/fscv  -m /dev/rdsk/cntrlr_1s0

СЮРПРИЗЫ
Блок начальной загрузки при преобразовании не модифицируется; с получившейся файловой системы загрузиться нельзя. Данные, содержащиеся в файлах преобразуемой файловой системы не модифицируются.

СМ. ТАКЖЕ
fsck(1M).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT