| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### BOOT(8)

НАЗВАНИЕ
boot - процедура начальной загрузки

ОПИСАНИЕ
После сброса системы запускается программа начальной загрузки. Эта программа находится в ППЗУ, расположенном на плате процессора. Программа выдает приглашение:

    	boot:

В ответ пользователь должен указать одну из альтернатив, завершив ввод символом возврата каретки CR (а не переводом строки):

пустая альтернатива - один символ CR
  Выполняется стандартная загрузка.

?
  Программа выдает список известных устройств и снова ждет ввода.

[устройство:]маршрутное_имя [аргумент ...]
  Задаются устройство и маршрутное имя файла с программой, которая будет загружена, например f:unix для загрузки с дискеты или t:unix в случае комбинации лента/диск в памяти. Трактовка аргументов зависит от загружаемой программы.

Затем программа загрузки выполняет следующие действия:

1. Открывает указанное устройство.
2. Отправляется от корня файловой системы.
3. Проходит заданный маршрут.
4. Открывает указанный файл.
5. Читает файл в оперативную память.
6. Интерпретирует первые байты как заголовок выполняемого файла в формате ОС UNIX.
7. Размещает в памяти сегменты команд и данных, заполняет нулями неинициализированные данные.
8. Запускает программу.

Для терминала устанавливаются следующие характеристики: скорость 9600 бод, 8 бит, без контроля четности.

Замечание. С помощью программы начальной загрузки можно загрузить любую программу, расположенную в файловой системе. Это может быть:

1. Ядро ОС UNIX.
2. Программа тестирования аппаратуры.
3. Другая программа первоначальной загрузки, операционная система или что-либо еще.

Если это ядро ОС UNIX, то совсем необязательно, чтобы корневая файловая система загруженной ОС находилась на том же устройстве, где расположено ядро. Можно загрузить с дискеты UNIX-ядро, которое затем будет работать только с диском. После маршрутного имени можно указать необязательные аргументы:

    	[устройство:]маршрутное_имя [аргумент ...]

например

    	f:unix (0,0) (0,2) rd=1024

Аргументы передаются вызываемой программе в виде цепочки символов, интерпретация которой зависит от программы. Если это UNIX-ядро, то интерпретация выполняется в функции raminit файла ram.c и состоит в следующем. За маршрутным именем могут следовать два описателя логических дисков и описатель диска в памяти. Описатели логических дисков задаются в виде:

    	(старший_номер_уст-ва, младший_номер_уст-ва)

Эти описатели перекрывают определения, имеющиеся в файле устройств dfile(4). Первый описатель специфицирует устройство, на котором располагаются корневая файловая система и файлы-каналы. Второй описатель задает устройство подкачки.

Описатель диска в памяти имеет вид

    	rd=размер_диска_в_килобайтах

Размер диска в памяти должен быть не менее 1 Мб.

СМ. ТАКЖЕ
backup(8).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT