| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SETKEY(1)

ИМЯ
setkey - Назначение функциональных клавиш

СИНТАКСИС

    	setkey keynum string

ОПИСАНИЕ
Команда setkey назначает данную строку (string) ANSI выводом функциональной клавиши компьютера, задаваемой параметром keynum. Например, команда:

    	setkey 1 date

Назначает строку "date" как вывод функциональной клавиши 1. Параметр string может содержать управляющие символы, такие как символ новой строки и его следует взять в кавычки, чтобы защитить от обработки интерпретатором shell. Например, команда:

    	setkey 2 "pwd;lc\n"

ставит в соответствии функциональной клавише 2 командную последовательность "pwd;lc". Обратите внимание как символ новой строки вставляется в строку с кавычками. Это вызовет выполнение команд в том случае, если нажата функциональная клавиша 2. Иначе, клавишу Enter следует нажать после нажатия функциональной клавиши, как в предыдущем примере.

ФАЙЛЫ

    	/bin/setkey

ЗАМЕЧАНИЯ
Команда setkey работает только на клавиатуре консоли.

Строковая таблица соответствия содержит описание функциональных клавиш. Ее объем занимает 512 байт (типа strmap_t),где строки заканчивающиеся знаком null могут быть введены для переопределения функциональных клавиш. Первая строка заканчиваемая знаком null назначается первой строковой клавише, вторая второй строкой клавише и так далее. На каждый мультиэкран существует одна таблица отображения строк.

Хотя размер строковой таблицы соответствия команды setkey занимает 512 байт существует ограничение в 30 символов, которые могут быть назначены любой отдельной функциональной клавише.

Формирование строковой таблицы соответствия, занимающей более чем 512 символов, вызовет переполнение буфера функциональной клавиши. Если это произошло, то последовательности посылаемые клавишами управления курсором (стрелки) переписываются, фактически искажая себя. В случае переполнения буфера функциональной клавиши, единственным путем дающим возможность пользоваться клавишами управления курсором является перезагрузка системы.

В таблице приведенной ниже представлены значения keynum (номер комбинации) для функциональных клавиш:

Функциональная клавиша Function key | Номер комбинации keynum | Функциональная клавиша Function key | Номер комбинации keynum
--- | --- | --- | ---
F1 | 1 | Ctrl-F10 | 34
F2 | 2 | Ctrl-F11 | 35
F3 | 3 | Ctrl-F12 | 36
F4 | 4 | Ctrl-Shift-F1 | 37
F5 | 5 | Ctrl-Shift-F2 | 38
F6 | 6 | Ctrl-Shift-F3 | 39
F7 | 7 | Ctrl-Shift-F4 | 40
F8 | 8 | Ctrl-Shift-F5 | 41
F9 | 9 | Ctrl-Shift-F6 | 42
F10 | 10 | Ctrl-Shift-F7 | 43
F11 | 11 | Ctrl-Shift-F8 | 44
F12 | 12 | Ctrl-Shift-F9 | 45
Shift-F1 | 13 | Ctrl-Shift-F10 | 46
Shift-F2 | 14 | Ctrl-Shift-F11 | 47
Shift-F3 | 15 | Ctrl-Shift-F12 | 48
Shift-F4 | 16 |
Shift-F5 | 17 |
Shift-F6 | 18 | Цифровая клавиша клавиатуры Numeric Key-Pad | Номер комбинации keynum
Shift-F7 | 19
Shift-F8 | 20
Shift-F9 | 21 | 7 | 49
Shift-F10 | 22 | 8 | 50
Shift-F11 | 23 | 9 | 51
Shift-F12 | 24 | - | 52
Ctrl-F1 | 25 | 4 | 53
Ctrl-F2 | 26 | 5 | 54
Ctrl-F3 | 27 | 6 | 55
Ctrl-F4 | 28 | + | 56
Ctrl-F5 | 29 | 1 | 57
Ctrl-F6 | 30 | 2 | 58
Ctrl-F7 | 31 | 3 | 59
Ctrl-F8 | 32 | 0 | 60
Ctrl-F9 | 33 |

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT