| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SCSI(7)

НАЗВАНИЕ
scsi: hd*, fd*, mt - диск, дискета, магнитная лента

ОПИСАНИЕ
Описывается совокупность драйверов контроллера, обслуживающего устройства с интеллектуальным интерфейсом SCSI (накопители на магнитных дисках, ленте), а также до четырех приводов дискет, присоединенных непосредственно к контроллеру. Драйвер дисков дает возможность использовать до семи томов и до восьми логических дисков на каждом из томов.

Обработка ошибок, их коррекция и повторный запуск неудавшихся операций осуществляются контроллером. Сообщения об ошибках выдаются на системную консоль и передаются демону регистрации ошибок.

Параметры устройств описываются во включаемом файле <sys/io.h>. В поле тип диска находится основная конфигурационная информация. Каждый полубайт (4 бита) имеет специальное значение:

1. Подустройство SCSI-устройства.
2. Номер первого сектора на диске (0 или 1).
3. SCSI-идентификатор устройства (7 для приводов дискет).
4. Собственно тип диска, означающий:

   0 | для диска
   1 | для магнитной ленты
   2 | для дискет 256 байт/сектор
   3 | для дискет 512 байт/сектор
   4 | для дискет 1024 байт/сектор
   5 | для дискет 512 байт/сектор в формате MS DOS.

Заметим, что эти данные о томе носят только информационный характер и почти не имеют значения для драйвера. Если информация о разбиении на логические диски [строка HDLDEV в файле dfile(4)] содержит l_AUTO, драйвер во время генерации системы выполнит автоконфигурацию, получив из файла <sys/io.h> размер носителя информации [см. io(4)].

ФАЙЛЫ

    /dev/dsk/hd*            Диски как блочные устройства.
    /dev/rdsk/hd*           Диски  как  бесструктурные устройства.
    /dev/dsk/fd*            Дискеты как блочные устройства.
    /dev/rdsk/fd*           Дискеты как бесструктурные устройства.
    /dev/mt                 Магнитная лента.
    /usr/include/sys/disk.h Информация о дисках.
    /usr/include/sys/io.h   Конфигурационная информация.

СМ. ТАКЖЕ
format(1M).
io(4) в Справочнике программиста.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT