| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### MOUSE(HW)

НАЗВАНИЕ
mouse - манипулятор "мышь"

ОПИСАНИЕ
Использование "мыши" под управлением системы UNIX обеспечивается через посредство следующих специальных файлов устройств:

`/dev/mouse`
  Каталог для специальных файлов, относящихся к "мыши".
`/dev/mouse/bus[0-1]`
  Файлы "мыши", присоединяемой к шине.
`/dev/mouse/vpix[0-1]`
  Файлы "мыши" vpix.
`/dev/mouse/microsoft_ser`
  Файлы "мыши", присоединяемой к последовательному порту, фирмы Microsoft.
`/dev/mouse/logitech_ser`
  Файлы "мыши", присоединяемой к последовательному порту, фирмы Logitech.
`/dev/mouse/mousesys_ser`
  Файлы "мыши", присоединяемой к последовательному порту, фирмы Mousesys.
`/dev/mouse/ttyp[0-7]`
  Специальные файлы псевдотерминалов для ввода с "мыши".
`/etc/default/usemouse`
  Файл таблицы параметров, устанавливаемых по умолчанию, для генерации кодов "мыши".
`/usr/lib/event/devices`
  Файл, содержащий информацию о "мыши".
`/usr/lib/event/ttys`
  Файл, перечисляющий терминалы пригодные для работы с "мышью".
`/usr/lib/mouse/*`
  Файлы альтернативных таблиц для устройств типа "мышь".

Система UNIX поддерживает манипуляторы типа "мышь", присоединяемые непосредственно к платам контроллеров шины или через стандартные последовательные порты. Команда:

       mkdev mouse

используется для установки конфигурации новой "мыши" или переустановки конфигурации существующей "мыши".

СМ. ТАКЖЕ
mkdev(8), usemouse(1)

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT