| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### DPARAM(8)

НАЗВАНИЕ
dparam - выдает/меняет характеристики жесткого диска.

СИНТАКСИС

     dparam [-w]
     dparam /dev/rhd[0|1]0 [characteristics]

ОПИСАНИЕ
Команда dparam выдает или меняет текущие характеристики жесткого диска. Эти изменения немедленно вступают в действие, а также записываются в блок главного загрузчика для последующих загрузок. Если используется нестандартный жесткий диск, то эта утилита должна быть вызвана перед тем, как обращаться к дисководу.

-w | Задает копирование на диск файла /etc/masterboot, чтобы проверить, поддерживаются ли нестандартные жесткие диски на заданном дисководе. Этот вызов должен предшествовать вызову записи параметров нестандартного диска, чтобы нужные параметры были корректно записаны в блок главного загрузчика.

При вызове без опций и характеристик диска dparam выводит текущие характеристики (на стандартное устройство вывода) заданного жесткого диска. Эти значения выводятся в порядке, соответствующем списку аргументов.

При записи характеристик заданного жесткого диска dparam меняет текущее состояние контроллера и модифицирует блок главного загрузчика. Порядок аргументов имеет значение и должен быть таким, как приводится ниже. Все характеристики должны вводиться в период записи характеристик диска, иначе возникнет ошибка. Характеристики жесткого диска ( в порядке по отношению друг к другу ) таковы:

number of cylinders
  общее количество цилиндров на жестком диске
number of heads
  количество головок
write cylinder
  зависит от аппаратной части, смотрите соответствующую документацию
write precompensation cylinder
  зависит от аппаратной части, смотрите соответствующую документацию
ecc
  количество битов кода коррекции ошибки при пересылках ввода/вывода, смотрите документацию по аппаратной части
control
  крайне зависит от аппаратной части, смотрите соответствующую документацию
landing zone cylinder
  зона парковки головок после разгрузки системы
number of sectors per track
  количество секторов на дорожке на жестком диске

ПРИМЕРЫ

     dparam -w
     dparam /dev/rhd10
     dparam /dev/rhd00  700 4 256 180 5 0 640 17

ОПИСАНИЕ
Эта утилита меняет параметры жесткого диска, воспринимаемые ядром системы. Она может быть подвергнута ограничениям, накладываемым аппаратной конфигурацией.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT