| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### MPCC(7)

НАЗВАНИЕ
mpcc - последовательный драйвер

ОПИСАНИЕ
Драйвер mpcc предназначен для мультипротокольного коммуникационного контроллера, используемого в платах последовательного ввода/вывода и системного арбитра. Драйвером поддерживаются асинхронные устройства типа принтеров со следующими характеристиками: скорость передачи от 50 до 9600 бод, размер символа: 5 - 8 бит, контроль на четность/нечетность или без контроля четности, один или два стоп-бита.

ФАЙЛЫ
`/dev/lp` Последовательный интерфейс на плате системного арбитра.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT