<misterromdescription>
	<name>Armored Car</name>
	<region></region>
	<homebrew>no</homebrew>
	<bootleg>no</bootleg>
	<version></version>
	<alternative></alternative>
	<platform></platform>
	<series></series>
	<year>1981</year>
	<manufacturer>Stern</manufacturer>
	<category>Maze</category>

	<setname>armorcar</setname>
	<parent>armorcar</parent>
	<mameversion>0216</mameversion>
	<rbf>scramble</rbf>
	<about></about>

	<resolution>15kHz</resolution>
	<rotation>vertical (cw)</rotation>
	<flip>yes</flip>

	<players>2 (alternating)</players>
	<joystick>4-way</joystick>
	<special_controls></special_controls>
	<num_buttons>2</num_buttons>
	<buttons default="A,B,Start,Select,R,L" names="Shoot,Bomb,-,-,Start 1P,Start 2P,Coin,Pause"></buttons>

	<switches default="FF,FD,FB">
		<dip bits="8" ids="5,3" name="Lives"></dip>
		<dip bits="9" ids="On,Off" name="Demo Sounds"></dip>
		<dip bits="17,18" ids="1c/2cr,1c/1cr,1c/3cr,1c/4cr" name="Coinage"></dip>
		<dip bits="19" ids="Cocktail,Upright" name="Cabinet"></dip>
		</switches>

	<rom index="1">
		<part>05</part>
		</rom>
	<rom index="0" md5="91978b62c4569dcdf0aed9c7adab4316" type="merged|nonmerged" zip="armorcar.zip">
		<part crc="0d7bfdfb" name="cpu.2c"></part>
		<part crc="76463213" name="cpu.2e"></part>
		<part crc="2cc6d5f0" name="cpu.2f"></part>
		<part crc="61278dbb" name="cpu.2h"></part>
		<part crc="fb158d8c" name="cpu.2j"></part>
		<part crc="0d7bfdfb" name="cpu.2c"></part>
		<part crc="76463213" name="cpu.2e"></part>
		<part crc="2cc6d5f0" name="cpu.2f"></part>
		<part crc="54ee7753" name="sound.5c"></part>
		<part crc="5218fec0" name="sound.5d"></part>
		<part crc="54ee7753" name="sound.5c"></part>
		<part crc="5218fec0" name="sound.5d"></part>
		<part crc="85bdb113" name="cpu.5h" repeat="4"></part>
		<part crc="8a3da4d1" name="cpu.5f" repeat="4"></part>
		<part crc="9b87f90d" name="82s123.6e"></part>
		</rom>
	<rom index="2"></rom>
	<rom index="3" md5="none">
		<part>
		00 05 00 00 00 FF 00 02 00 02 00 01 00 FF 04 00
		00 00 81 13 00 3C 02 50
		</part>
	</rom>
	<rom index="4"></rom>

	<nvram index="4" size="60"></nvram>

	<remark>\n		prg    0000-7FFF\n		aud    8000-9FFF\n		obj0   A000-BFFF\n		obj1   C000-DFFF\n		col    E000-E01F\n</remark>

	<mratimestamp>20210430005030</mratimestamp>
</misterromdescription>
