(module LCD2004 (layer F.Cu) (tedit 59B83870)
  (fp_text reference J11 (at 10 5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LCD2004 (at 20 5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 49.37 1.23) (end 34.13 1.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 49.37 3.77) (end 49.37 1.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 34.13 3.77) (end 49.37 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 34.13 1.23) (end 34.13 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.73 3.77) (end 8.73 1.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 23.97 3.77) (end 8.73 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 23.97 1.23) (end 23.97 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.73 1.23) (end 23.97 1.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 10 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.54 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.08 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 17.62 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.16 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 22.7 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 35.4 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 37.94 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 40.48 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 43.02 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 45.56 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 48.1 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.5 2.5) (size 5.4 5.4) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 95.5 2.5) (size 5.4 5.4) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.5 57.5) (size 5.4 5.4) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 95.5 57.5) (size 5.4 5.4) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
