(module DB15F_CI (layer F.Cu) (tedit 59774428)
  (descr "Connecteur DB15 femelle encarte")
  (tags "CONN DB15")
  (fp_text reference REF** (at 9.78 -11.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB15F_CI (at 9.78 -5.33) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 9.78 -9.52) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.92 -8.25) (end -2.92 -14.61) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.92 -14.61) (end 22.48 -14.61) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 22.48 -14.61) (end 22.48 -8.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.19 -6.98) (end -9.91 -6.98) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.91 -6.98) (end -9.91 -8.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.91 -8.25) (end 29.46 -8.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 29.46 -8.25) (end 29.46 -6.98) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 29.46 -6.98) (end 23.75 -6.98) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.56 -3.81) (end -4.19 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.19 -3.81) (end -4.19 -6.98) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.19 -6.98) (end 23.75 -6.98) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.75 -6.98) (end 23.75 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.75 -3.81) (end 23.11 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.65 -2.54) (end -3.56 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.56 -2.54) (end -3.56 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.56 -3.81) (end 23.11 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.11 -3.81) (end 23.11 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.11 -2.54) (end 21.21 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 -14.86) (end 29.71 -14.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.16 -14.86) (end -10.16 2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 29.71 2.79) (end 29.71 -14.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 29.71 2.79) (end -10.16 2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 4 connect rect (at 8.38 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 5.59 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 2.79 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 11.18 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 13.97 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 16.76 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at 19.56 0) (size 1.78 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect rect (at 1.4 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect rect (at 4.19 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect rect (at 6.98 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12 connect rect (at 9.78 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 12.57 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 15.37 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect rect (at 18.16 0) (size 1.78 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/DB15F_CI.wrl
    (at (xyz 0.39 0.1 -0.03))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
