(module CV3-30PF (layer F.Cu) (tedit 557B1020)
  (descr "Condensateur ajustable miniature")
  (tags "C DEV")
  (fp_text reference CV1 (at 0 4.445) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value 5-25pF (at 0 4.445) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.175 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.635 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
