(module "tag-connect-2x3_smd" (layer F.Cu) (descr "2X3 tag-connect programming header") (fp_text reference NAME (at 0.0 -2.905) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))) (pad 1 smd oval (size 0.787 0.787) (at -1.27 0.635 270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 2 smd oval (size 0.787 0.787) (at -1.27 -0.635 90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 3 smd oval (size 0.787 0.787) (at 0.0 0.635 270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 4 smd oval (size 0.787 0.787) (at 0.0 -0.635 90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 5 smd oval (size 0.787 0.787) (at 1.27 0.635 270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 6 smd oval (size 0.787 0.787) (at 1.27 -0.635 90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 7 thru_hole circle (size 0.991 0.991) (at 2.54 -1.016 0) (layers *.Cu *.Mask) (drill 0.991)) (pad 8 thru_hole circle (size 0.991 0.991) (at 2.54 1.016 180) (layers *.Cu *.Mask) (drill 0.991)) (pad 9 thru_hole circle (size 0.991 0.991) (at -2.54 -0.0 180) (layers *.Cu *.Mask) (drill 0.991)) (fp_circle (center -1.27 0.635) (end -0.848917911803 1.0560820882) (layer F.SilkS) (width 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.1)))