

      Для  СМ-1420, С М-1600, С М-4 и персональных ЭВМ !



      Програмmно - технический способ вывода тектовой  информа-
ции  на  "быструю"  печать (из комплекта СМ-ЭВМ) четырех персо-
нальных ЭВМ с селектированием очередности.

      Способ состоит из преобразователя RS-232<->ИРПС/спец.ИРПС ,  много-
канального  коммутатора-преобразователя  спец.ИРПС->ИРПР  и программ
обслуживания.

      Для организации межмашинных обменов между СМ ЭВМ и персо-
нальными ЭВМ для СМ ЭВМ разработан одноплатный контроллер четы-
рех каналов ИРПС ,  предназначенный для установки в стандартный
БРС СМ-1420 и работающий со стандартным  терминальным драйвером.

      Полученные дополнительные каналы ИРПС агрегатирутся с вы-
шеупомянутыми преобразователями RS-232<->ИРПС/спец.ИРПС ,  что
позволяет подключить четыре персональных ЭВМ.

      С помощью этого контроллера Вы можете подключить 4 терми-
нала типа:  ВТА-2000-15,  СМ-7209(Мера), a также любые устройс-
тва, имеющие последовательный интерфейс ИРПС.


       По вопросу заключения договоров обращаться к:

          Миллеру Станиславу Михайловичу,  по тел. 290-05-53



