	        Сервисные программы группы UkrainSoft

		Следующие программы подгружают стандартный шрифт
	   из ПЗУ только для графических видеорежимов
GRAF8X14.COM     - шрифт 8х14 для EGA,VGA
GRAF8X16.COM     - шрифт 8х16 для VGA
GRAF8X8 .COM     - шрифт 8х8  для EGA,VGA

		Следующие программы  подгружают стандартный шрифт
	   из ПЗУ только для текстовых  видеорежимов  и  при этом
	   пересчитывая количества строк на экране в соответствии
	   с типом видеоадаптера и высотой шрифта
L8X14   .COM     - шрифт 8х14 для EGA (25 строк) ,VGA (28 строк)
L8X16   .COM     - шрифт 8х16 для VGA (25 строк)
L8X8    .COM     - шрифт 8х8  для EGA (43 строки) ,VGA (50 строк)

		Следующие программы  подгружают стандартный шрифт
	   из ПЗУ только для текстовых видеорежимов и при этом не
	   меняя количества строк на экране
LOAD8X14.COM     - шрифт 8х14 для EGA,VGA
LOAD8X16.COM     - шрифт 8х16 для VGA
LOAD8X8 .COM     - шрифт 8х8  для EGA,VGA

BIN_ASM .EXE
		Эта программа позволит Вам преобразовать любой файл в его
	   представление на ассемблере в виде дампа. Например для вставки
	   кодов шрифта непосредственно в исходный текст на ассемблере.

FILESHOW.EXE
		Эта программа может пригодится для быстрого чтения каких-
	   либо текстов. Она выводит текст на экран в трех режимах:
	     1) в виде отдельных слов расположенных одно над другим и с
	       центровкой по середине. (этот режим активен после запуска)
	     2) в виде отдельных слов расположенных одно над другим и с
	       расположением с начала строки.
	     3) в обычном виде.
	   С одного режима на другой можно переключатся нажимая 'M'. Текст
	   на экране двигается с некоторой скоростью, но вывод текста мож-
	   но ускорить нажатием клавиши '>' и замедлить нажатием '<'.Вывод
	   текста можно остановить нажав 'Пробел' и запустить снова  нажав
	   его же. В любой момент можно покинуть FileShow нажав ESC.

SETMODE .EXE
		С помощью SetMode Вы можете непосредственно установить
	   видеорежим по его коду. Например
	     SETMODE 4
	   установит графический режим 320х200 4 цвета. Вы можете также
	   задать видеорежим шестнадцатеричным числом поместив перед ним
	   символ '$', например:
	     SETMODE $D
	   установит видеорежим 320х200 16 цветов, если у Вас EGA или VGA
	   адаптер.

XTKBRD  .EXE
		В некоторых случаях (например при использовании 
	   MS-DOS V4.00 и выше на AT-машинах) по непонятным причинам 
	   невозможно активизировать с клавиатуры некоторые резидентные
	   программы. Попытайтесь тогда запустить XTKBRD , которая снимет
	   эту проблему.
