                    Состав файлов драйвера VGAEGA_K

Имя файла    Размер

VGAEGA_K.COM 10500  - драйвер VGA/EGA и клавиатуры;
VGAEGA_K.DOC        - описание драйвера;
8x16r   .FNT  2048  - массив ЗНФ 8*16 для кодов 128-255;
8x14r   .FNT  1792  - массив ЗНФ 8*14 для кодов 128-255;
8x8r    .FNT  1024  - массив ЗНФ 8*8  для кодов 128-255;

TBL     .COM   203  - программа  вывода   на   экран   кодовой   таблицы 
                      символов;
SETVMD  .COM   308  - программа  установки  произвольного   видеорежима, 
                      номер  которого   задается  в   командной   строке 
                      (видеорежимы 8,9,A,B,C рекомендуется не задавать);
VIDEOTST.BAT   431  - командный файл для простейшей проверки драйвера во 
                      всех видеорежимах;
EGA.COM        999  - программа И. Кононенко.  Используется  в  тестовом
		      .BAT файле для определения типа адаптера.
