В СофтПанораме 10/91 (\BENEFIC\MEDINETS - фонт-дизайнер А. Ме-
динца и 9-пиновые шрифты И. Янковского) среди прочего был опуб-
ликован и шрифт Letter Quality для 24-иголочного принтера, со-
ответствующий шрифту Prestige принтера Star NX-2415 (файлы *.LQ).
Здесь предлагаются некоторые исправления и дополнения к нему.

CYR-3.LQ - первые 3 колонки кириллицы ('А'..'п', или 80h..AF).
           По сравнению с файлом Pica-u'1.LQ из СП 10/91 изме-
           нены заглавные буквы А, Й, Э:
            А - сглажены ступеньки на наклонных линиях,
            Й - улучшена закорючка над буквой,
            Э - выпрямлена горизонтальная палочка.
           Если Вам понравятся не все изменения, то с помощью
           программки LFtransf и команды COPY /b ...+... файлы
           CYR-3.LQ и Pica-u'1.LQ можно скомбинировать в любом
           сочетании.
CYR-4.LQ - четвертая колонка кириллицы ('р'..'я', или E0..EF).
           По сравнению с файлом Pica-u'2.LQ из СП 10/91 в ма-
           ленькой букве 'э' выпрямлена горизонтальная палочка
           и символы старше 'я' вынесены в отдельный файл.
BelUkr-8.LQ - буквы Е,е, I,i, У,у с закорючками и точками и пе-
           ревернутые Э,э, расположенные в позициях F0..F7
           (240..247, или 'Ё'..'ў') в соответствии с кодиров-
           кой, принятой в русифицированной MS DOS 4.01.
           В СП 10/91 отсутствовало У краткое ('У','у' с зако-
           рючками), остальные символы были размещены в файле
           Pica-u'2.LQ вместе с четвертой колонкой кириллицы.
BelUkr-2.LQ - позиции F4,F5 из файла BelUkr-8.LQ выделены в от-
           дельный файл и перенесены в позиции FC,FD (252,253
           или '№','¤'), потому что в принтере Star NX-2415 по-
           зиции F4,F5 (Ї,ї) не загружаются, хотя по документа-
           ции - должны.
ARROWS-8.LQ - в позициях F0..F7 находятся изображения стрелок:
                                        Символы с совпадающим
           Позиция файла ARROWS-8.LQ    экранным изображением
               hex   dec  char             hex   dec  char
               F0    240    Ё              18    24    
               F1    241    ё              19    25    
               F2    242    Є              1A    26    Стрелка вправо
               F3    243    є              1B    27    
               F4    244    Ї              10    16    
               F5    245    ї              11    17    
               F6    246    Ў              1E    30    
               F7    247    ў              1F    31    
           Эти знаки могут пригодиться для распечатки каких-ли-
           бо экранных изображений, например, меню.
ARROWS-2.LQ - позиции F4,F5 из файла ARROWS-8.LQ выделены в от-
           дельный файл и перенесены в позиции FC,FD (см. выше
           BelUkr-2.LQ).

           Во всех вышеупомянутых шрифтах (с расширением .LQ)
           полная ширина символа постоянна - 36 колонок (левый
           и правый отступы равны либо правый=левый+1). Шрифты
    *.LQP  предназначены для пропорциональной печати: полная
           ширина символа переменна, левый и правый отступы
           постоянны и равны 4. Шрифты *.LQP получены из *.LQ
           программой LFmargin.

Каждый из файлов готов к загрузке в принтер: начинается с ко-
манды Esc 38 0 Char1st CharLast, за которой следуют изображения
символов от Char1st до CharLast.
