

		      ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ДРАЙВЕРОМ
		      ───────────────────────────

     Запуск: KEYRUS <список ключей> [/SAVE]

     Возможные ключи: (подробное описание смотри дальше)
		      этот список можно получить по KEYRUS /HELP[:RUS]

 ---- ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ ----
   /KEYBOARD=Off|On               Инсталлировать/нет драйвер клавиатуры
   /ROM                           Отключить поддержку дисплея
   /INTERFACE=Off|On              Инсталлировать/нет блок интерфейса
 ---- ФОНТЫ, ЗАГРУЖАЕМЫЕ СИМВОЛЫ ----
   /8x8=Off|On                    Фонт 8x8
   /8x14=Off|On|Auto              Фонт 8x14
   /8x16=Off|On|Auto              Фонт 8x16
   /FULL                          Полная поддержка экрана во всех режимах
   /ALL                           Загружать все символы
   /128                           Загружать последние 128 символов
   /RANGE=<st1>-<en1>,<st2>-<en2> Загружать только символы с кодами в 2-х
				  указанных промежутках
   /RUSSIAN                       Загружать только русские символы
   /COMPRESS=Off|On               Сжатие фонтов
   /FONT=<file>                   Использовать фонт из внешнего файла
 ---- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИАТУР ----
   /SCAN=<scancode>               На кириллицу
   /LAT=OFF|<scancode>            На английскую
   /ALT=OFF|<scancode>            На альтернативную (псевдографика)
   /RUSALT=OFF|ON                 Знаки препинания в русском режиме
 ---- ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА КЛАВИАТУРЫ ----
   /COLOR=<col>[,<altcol>]        Цветом рамки
   /BEEP=Off|On [,<mode>]         Звуковым сигналом разной частоты
   /CLICK=Off|On[,<mode>]         Треском клавиш
   /LAMP=Off|On [,<mode>]         Лампочкой ScrollLock для AT
                   ├── RUS    кириллица
            <mode> ├── LAT    английская
                   └── ALT    альтернативная
 ---- КЛАВИАТУРА ----
   /SWITCH=Off|On
          =<sccode>[,<shift>]     Назначить клавишу, нажатие на которую
 				  будет включать/выключать символы из ПЗУ
   /BASE_KEYS[=Off]               Поддержка английской клавиатуры
   /KEYS=<file>                   Загрузить файл с раскладкой клавиш
   /FAST[=<rate>[,delay]]         Установить скорость клавиатуры AT
   /BUFFER                        Большой буфер клавиатуры
 ---- ПРОЧИЕ ОПЦИИ ----
   /BLANK=Off|On[,time[,mouse]]   Гасить экран по истечении указанного
 				  времени
   /SAVE                          Запомнить опции
   /?                             Показать конфигурацию
   /FILES			  Создать файлы фонтов и клавиатур
   /EGA                           Указать на адаптер EGA, если таковой
				  почему-то не определяется автоматически
   /RELEASE                       Выгрузить из памяти
   /HELP[:RUS]                    Краткая инструкция

    Примечания: 1) Символ '=' можно заменять на ":" и наоборот.
		2) Подстроку вида '=On', если за ней не следует  запятая
                   можно опускать.
		3) Пробелы в любом месте строки игнорируются.


