# Фрагмент файла termcap от Linux для терминала vt100.
vt100|dec-vt100|vt100-am|vt100am|dec vt100:\
        :do=^J:co#80:li#24:cl=50\E[;H\E[2J:sf=2*\ED:\
        :le=^H:bs:am:cm=5\E[%i%d;%dH:nd=2\E[C:up=2\E[A:\
        :ce=3\E[K:cd=50\E[J:so=2\E[7m:se=2\E[m:us=2\E[4m:ue=2\E[m:\
        :md=2\E[1m:mr=2\E[7m:mb=2\E[5m:me=2\E[m:is=\E[1;24r\E[24;1H:\
        :if=/usr/share/tabset/vt100:\
        :rs=\E>\E[?3l\E[?4l\E[?5l\E[?7h\E[?8h:ks=\E[?1h\E=:ke=\E[?1l\E>:\
        :ku=\EOA:kd=\EOB:kr=\EOC:kl=\EOD:kb=^H:\
        :ho=\E[H:k1=\EOP:k2=\EOQ:k3=\EOR:k4=\EOS:pt:sr=2*\EM:vt#3:xn:\
        :sc=\E7:rc=\E8:cs=\E[%i%d;%dr:
# Фрагмент файла termcap от BSD для терминала vt200.
dl|vt200|vt220|vt200-js|vt220-js|dec vt200 series with jump scroll:\
        :im=\E[4h:ei=\E[4l:mi:dc=\E[P:dm=:ed=:al=\E[L:\
        :cs=\E[%i%d;%dr:sf=\ED:sr=\EM:sb=\EM:\
        :ce=\E[K:cl=\E[H\E[J:cd=\E[J:cm=\E[%i%d;%dH:nd=\E[C:up=\E[A:\
        :so=\E[7m:se=\E[27m:us=\E[4m:ue=\E[24m:\
        :md=\E[1m:mr=\E[7m:mb=\E[5m:me=\E[m:\
        :is=\E>\E[?3l\E[?4l\E[?5l\E[?7h\E[?8h\E[1;24r\E[24;1H:\
        :rs=\E>\E[?3l\E[?4l\E[?5l\E[?7h\E[?8h:\
        :gs=\E(0:ge=\E(B:gt=qaxmvjtnulwk\^;<>`:\
        :tc=vt100:
# Фрагмент файла termcap от BSD для терминала vi.
vi|tvi925|925|televideo model 925:\
        :hs:xn:am:bs:co#80:li#24:cm=\E=%+ %+ :cl=\E*:cd=\Ey:ce=\Et:is=\El\E":\
        :al=\EE:dl=\ER:im=:ei=:ic=\EQ:dc=\EW:if=/usr/share/tabset/stdcrt:\
        :ho=^^:nd=^L:bt=\EI:pt:so=\EG4:se=\EG0:sg#1:us=\EG8:ue=\EG0:ug#1:\
        :up=^K:do=^V:kb=^H:ku=^K:kd=^V:kl=^H:kr=^L:kh=^^:ma=^V^J^L :\
        :k1=^A@\r:k2=^AA\r:k3=^AB\r:k4=^AC\r:k5=^AD\r:k6=^AE\r:k7=^AF\r:\
        :k8=^AG\r:k9=^AH\r:k0=^AI\r:ko=ic,dc,al,dl,cl,ce,cd,bt:\
        :ts=\Ef:fs=^M\Eg:ds=\Eh:sr=\Ej:
# Фрагмент файла termcap от BSD для терминала kermit.
K0|kermit|standard kermit:\
        :bs:cd=\EJ:ce=\EK:cl=\EE:cm=\EY%+ %+ :co#80:ho=\EH:li#24:nd=\EC:up=\EA:\
        :ku=^K:kd=^J:kl=^H:kr=^L:kh=^^:ma=^Hh\012j^Kk^Ll^^H:

