# лишь 2 знака - точка

лишь 2 знака - точка и тире, и все сигналы комбинируются из этих двух знаков. На этом развитие систем передачи сообщений на основе азбуки Морзе не остановилось. Британские военные моряки в 1865 г. стали применять ее в “беспроволочном” телеграфе, используя днем флажки, а ночью - фонари. В 1897 г. с той же целью стали применять прожектора, закрывая и открывая специальные жалюзи; использовалась и звуковая связь - с помощью сирен. Наконец, в 1901 г. в России и в 1905 г. в Европе применили азбуку Морзе в радиосвязи. Вот как выглядит часть азбуки Морзе, в порядке увеличения длины кодовой комбинации, или т.н. кодового слова. В приведенную таблицу включены коды букв международной азбуки Морзе для латинского алфавита, и коды цифр; там же приведены соответствующие кодам символы кириллицы, причем их, естественно, больше. Обратите внимание, что заглавные и прописные буквы не различаются. Кстати говоря, я не знаю, можно ли передавать с помощью азбуки Морзе “смешанный” текст, состоящий одновременно

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа