# то, оставаясь в

то, оставаясь в рамках двоичного алфавита и увеличивая разрядность до n=7, мы получаем в распоряжение код ISO-7, принятый Международной организацией по стандартизации (Standards Organization). Фактически, на его основе заполнена первая половина ASCII таблицы. Как выяснилось, и его 27=128 символов “не хватает”, и 256 (при n=8) еще удобнее для записи многообразной информации. Но и это - не предел. В комитетах рассматривался проект перехода к стандарту 4-байтного, - то есть 32-битного, - кодирования. Не знаю, впрочем, чем дело закончилось, и закрыт ли вопрос... Очевидно, что “механическое” увеличение разрядности и принятие соответствующего соглашения позволяет расширять диапазон используемого алфавита. Но этот путь вызывает обоснованные возражения. Ясно, что далеко не все используемые символы встречаются одинаково часто. Скажем, в русском языке наиболее “популярной” буквой в начале слова, заметно опережающей все остальные, является П. Легко убедиться в этом без специального анализа,

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа