# форме - то есть

форме - то есть его двоичный код. Если теперь в старший бит - то есть, 7-й - поместить '0' (в роли знака &quot;плюс&quot;) либо '1' (в качестве &quot;минуса&quot; ) то полученное представление называется прямым двоичным кодом. Нетрудно заметить, что положительное число, превосходящее 12710, &quot;залезет&quot; в знаковый бит и, соответственно, код окажется неверным. Кстати говоря, число -12810 в битах 0..6 также не поместится, и будет в прямом коде выглядеть как '10000000', что можно прочесть и как &quot;-010&quot;. Роль старшего бита здесь двоякая: кроме функции &quot;знака&quot;, этот бит, если рассматривать содержимое байта как положительное число, соответствует степени 27, то есть помещает прямой код соответствующего отрицательного числа в диапазон 12810 .. 25510. Далее, - если &quot;обнаруживается&quot;, что прямой код соответствует отрицательному числу (о чем свидетельствует именно 7-й бит), - инвертируем (заменой '0' на '1' и наоборот) все разряды, кроме знакового, и получаем

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа