# Вторая пачка часть 3

Как бы выглядела насаженная на рукоятку головка молотка с требуемым по стандарту гальваническим покрытием? SolidWorks чудесным образом позволяет отобразить и это, причем не прибегая к перебору материалов, а просто включив соответствующую сцену освещения модели. Головка молотка из вороненой стали крупным планом могла бы выглядеть так: Тот же ракурс, но при другой схеме освещения, можно в некотором приближении представить как оцинковку: Посмотрев на молоток сверху увидим примерно такую картину, не забывая о том, что идеальную симметрию компьютерного моделирования вряд ли удастся повторить в жизни: Название вида «Слева» зависит от первоначального выбора расположения в пространстве деталей модели при построении сборки. «Хочу все знать» Так в годы социализма назывался детский журнал. Знать все, увы, не дано никому, но стремление к знаниям неудержимо и не только по причине любознательности людей всех возрастов. В нашем случае ценность информации вполне предметна, так как позволяет предсказать характеристики модели с самых разных точек зрения. Программы трехмерного проектирования дают богатый инструментарий в этом плане, не исключение и SolidWorks. Первое, что можно выяснить о построенной модели без дополнительных программных манипуляций – объемно-массовые характеристики. Это относится и к отдельным деталям, и ко всей сборке в целом. Определяя материал детали, мы автоматически получаем данные о ее массе и центре масс, моментах инерции в различных системах координат и, уже независимо от свойств материала, можем оценить объем и площадь поверхности. Единицы измерения могут быть назначенными по умолчанию или выбраны в настройках параметров с точностью вычисления до восьмого знака после запятой. Вернемся к нашей модели и посмотрим, что скажет SW относительно входящих деталей и всей сборки. При построениях мы принимали размеры элементов, предписанные стандартом для двухсотграммового молотка. Как ни странно, общий вес молотка с рукояткой из дуба вычислен программой в 232,9 грамм, вполне согласующийся со стандартным, из которых 191,1 г - вес головки, 38,9 г – вес рукоятки и 2,9 г – клин

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа